**П Е Р Е Р Л І К**

**заходів з поліпшення санітарного стану лісів**

**ДП «Тростянецький лісгосп»**

**Сумська область 2017рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер кварталу | Номер виділу | Площа виділу, гектарів | Номер підвиділу | Площа підвиділу,  гектарів | | Коротка таксаційні характеристика насадження  відповідно до матеріалів лісовпорядкування. | | | | | | | Категорія захисності | Вид запланованих заходів | Причини призначення заходів | Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, м3 на 1 га | Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України |
| загальна | Площа можлива для експлуатац. | склад | Вік.років | повнота | бонітет | Середня висота,метрів | Середній діаметр, сантиметрів | Запас деревостану,  м3 на 1гект. |
| КРАСНЯНСЬКЕ ЛІСНИЦТВО | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 4 | 4,0 |  |  |  | 7 Дз2Яз  1Лпд+Клг | 100 | 0,71 | 2 | 26 | 32 | 330 | Експлуатаційні | СРВ | всихання | 50 |  |
| 35 | 5 | 6,6 |  |  |  | 8Дз1Яз1Клг | 84 | 0,83 | 1 | 23 | 24 | 340 | Експлуатаційні | СРВ | всихання | 45 |  |
| 58 | 11 | 2,6 |  |  |  | 6Сз2Дз2Лпд+Яз | 110 | 0,59 | 1а | 34 | 42 | 400 | Експлуатаційні | СРВ | всихання | 50 |  |
| 65 | 18 | 1,3 |  |  |  | 7Ялє 1 Дз 1 Лпд 1 Яз | 61 | 0,77 | 1а | 23 | 28 | 450 | Експлуатаційні | СРВ | всихання | 45 |  |
| 66 | 1 | 0,8 |  |  |  | 5Дз4Яз1Лпд | 107 | 0,74 | 1 | 28 | 34 | 420 | Експлуатаційні | СРВ | всихання | 40 |  |
| 66 | 2 | 3,0 |  |  |  | 5 Дз2Сз2Яз  1 Лпд | 110 | 0,63 | 1 | 27 | 38 | 330 | Експлуатаційні | СРВ | всихання | 45 |  |
| 66 | 18 | 4,0 |  |  |  | 6 Дз 1 Ялє  З Клг+Яз | 112 | 0,70 | 2 | 27 | 32 | 260 | Експлуатаційні | СРВ | всихання | 40 |  |
| ЛИТОВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Експлуатаційні |
| 32 | 1 | 13,7 | - | - | - | 4Дз1Клг1Лрд | 108 | 0,72 | 1 | 29 | 44 | 340 | Експлуатаційні | СРВ | Всихання | 48 |  |
| 32 | 4 | 4,3 | - | - | - | 7Дз1Яз1Лпд1Клг | 108 | 0,62 | 1 | 30 | 44 | 320 | Експлуатаційні | СРВ | Всихання | 51 |  |
| 33 | 2 | 6 | - | - | - | 9Дз1Яз | 98 | 0,81 | 2 | 26 | 32 | 350 | Експлуатаційні | СРВ | Всихання | 47 |  |
| 33 | 4 | 8,6 | - | - | - | 10Дз | 88 | 0,81 | 2 | 25 | 32 | 320 | Експлуатаційні | СРВ | Всихання | 54 |  |
| 34 | 5 | 5,7 | - | - | - | 10Дз | 98 | 0,74 | 2 | 25 | 32 | 310 | Експлуатаційні | СРВ | Всихання | 47 |  |
| 35 | 1 | 6 | - | - | - | 10Дз | 98 | 0,74 | 2 | 25 | 32 | 290 | Експлуатаційні | СРВ | Всихання | 53 |  |
| 38 | 12 | 21,5 | - | - | - | 10Сз | 81 | 0,76 | 1 | 26 | 32 | 400 | Експлуатаційні | СРВ | Всихання | 52 |  |
| 64 | 13 | 4 | - | - | - | 9Дз1Лпд | 103 | 0,7 | 1 | 28 | 36 | 330 | Захисні | СРВ | Всихання | 54 |  |
| 65 | 5 | 0,7 | - | - | - | 7Сз3Мє | 62 | 0,7 | 1A | 23 | 28 | 270 | Захисні | СРВ | Всихання | 46 |  |
| 65 | 8 | 0,5 | - | - | - | 10Сз | 82 | 0,75 | 1 | 26 | 34 | 400 | Захисні | СРВ | Всихання | 54 |  |
| 65 | 9 | 0,4 | - | - | - | 10Дз | 108 | 0,72 | 2 | 26 | 26 | 300 | Захисні | СРВ | Всихання | 36 |  |
| 66 | 2 | 0,6 | - | - | - | 10Сз | 84 | 0,83 | 1 | 24 | 32 | 410 | Захисні | СРВ | Всихання | 52 |  |
| 67 | 14 | 1,1 |  |  |  | 10Сз | 114 | 0,62 | 2 | 27 | 36 | 360 | Захисні | СРВ | Всихання | 48 |  |
| 67 | 15 | 1,6 | - | - | - | 10Сз | 91 | 0,73 | 1 | 26 | 32 | 400 | 3азисні | СРВ | Всихання | 46 |  |
| 77 | 4 | 14 | - | - | - | 6Дз2Лпд2Яз | 105 | 0,75 | 1 | 27 | 32 | 420 | Захисні | СРВ | Всихання | 52 |  |
| 77 | 5 | 2,4 | - | - | - | 7Дз1Лпд2Яз | 90 | 0,75 | 1 | 25 | 28 | 340 | Захисні | СРВ | Всихання | 41 |  |
| 77 | 9 | 8 | - | - | - | 6Дз1Лпд1Клг2Яз | 108 | 0,74 | 2 | 26 | 34 | 350 | Захисні | СРВ | Всихання | 49 |  |
| 77 | 14 | 0,8 | - | - | - | 4Дз3Лпд2Яз1Клг | 103 | 0,65 | 1 | 27 | 36 | 380 | Захисні | СРВ | Всихання | 35 |  |
| 77 | 17 | 4,1 | - | - | - | 7Яз2Лпд1Дз | 88 | 0,68 | 1A | 30 | 36 | 410 | Захисні | СРВ | Всихання | 52 |  |
| МАКІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 2,4 |  |  |  | 10СЗ | 85 | 0,7 | 1А | 29 | 36 | 460 | Захисні | СРВ | всихання | 40 |  |
| 16 | 5 | 14 |  |  |  | 10ДЗ | 110 | 0,7 | 2 | 26 | 40 | 300 | Захисні | СРВ | всихання | 35 |  |
| 29 | 8 | 18,5 |  |  |  | 10ДЗ | 90 | 0,8 | 1 | 26 | 40 | 330 | Захисні | СРВ | всихання | 30 |  |
| 33 | 1 | 2,5 |  |  |  | 10СЗ | 110 | 0,7 | 1 | 27 | 44 | 420 | Захисні | СРВ | всихання | 40 |  |
| 38 | 17 | 6,9 |  |  |  | 10ДЗ | 110 | 0,7 | 2 | 26 | 36 | 300 | Захисні | СРВ | всихання | 30 |  |
| 38 | 19 | 6,8 |  |  |  | 9ДЗ1ЛПД | 110 | 0,7 | 2 | 27 | 36 | 310 | Захисні | СРВ | всихання | 35 |  |
| 58 | 14 | 17 |  |  |  | 6СЗ4ДЗ | 90 | 0,8 | 1 | 26 | 36 | 420 | Рекреац.оздор. | СРВ | всихання | 35 | - |
| 59 | 21 | 3,8 |  |  |  | 10СЗ+ДЗ | 115 | 0,7 | 2 | 25 | 40 | 400 | Рекреац.оздор. | СРВ | всихання | 30 | - |
| 64 | 3 | 11 |  |  |  | 7ДЗ3ЯЗ | 90 | 0,7 | 1 | 25 | 36 | 310 | Захисні | СРВ | всихання | 40 | - |
| 76 | 16 | 5,2 |  |  |  | 9ДЗ1КЛГ | 115 | 0,6 | 2 | 26 | 46 | 260 | Захисні | СРВ | всихання | 30 | - |
| НЕСКУЧАНСЬКЕ ЛІСНИЦТВО | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 2 | 6,70 |  |  |  | 3Дз4Яз2Лпд 1Клг | 85 | 0,84 | 2 | 24 | 28 | 354 | Експлуатаційні | СРВ | всихання | 40 |  |
| 56 | 6 | 2,7 |  |  |  | 4Дз6Дчр | 60 | 0,73 | 1 | 20 | 20 | 296 | Наукового призначення | СРВ | всихання | 30 |  |
| 57 | 10 | 2,6 |  |  |  | 4Дчр2Дз2Лпд  2Клг | 60 | 0,81 | 1 | 20 | 28 | 250 | Наукового призначення | СРВ | всихання | 30 |  |
| 64 | 6 | 34,6 |  |  |  | 6Дз4Яз1Лпд1Клг | 150 | 0,66 | 1 | 31 | 48 | 354 | Наукового призначення | СРВ | всихання | 25 |  |
| 73 | 9 | 9,8 |  |  |  | 4Дз4Яз1Клг1Лпд | 107 | 0,64 | 1 | 28 | 30 | 352 | Експлуатаційні | СРВ | всихання | 35 |  |
| 77 | 4 | 17,7 |  |  |  | 5Дз4Яз1Клг | 107 | 0,62 | 1 | 27 | 32 | 302 | Експлуатаційні | СРВ | всихання | 25 |  |
| 77 | 9 | 5,7 |  |  |  | 5Дз3Яз1Клг1Лпд | 91 | 0,74 | 1 | 26 | 28 | 372 | Експлуатаційні | СРВ | всихання | 35 |  |
| 81 | 8 | 12,0 |  |  |  | 4Дз2Яз1Клг1Лпд | 85 | 0,80 | 2 | 25 | 26 | 392 | Експлуатаційні | СРВ | всихання | 35 |  |
| ТРОСТЯНЕЦЬКЕ ЛІСНИЦТВО | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1 | 26,4 | - | - | - | 8Дз2Бп | 100 | 0,61 | 2 | 24 | 32 | 237 | Експлуатаційні | СРВ | всихання | 45 |  |
| 17 | 3 | 17.7 | - | - | - | 8Дз1Брс1Клг | 81 | 0,76 | 1 | 24 | 32 | 330 | Експлуатаційні | СРВ | всихання | 40 |  |
| 21 | 8 | 15,5 | - | - | - | 7Дз2Лпд1Ос | 91 | 0,83 | 2 | 25 | 30 | 364 | Захисні | СРВ | всихання | 40 |  |
| 22 | 8 | 6,8 | - | - | - | 9Дз1Сз | 103 | 0,8 | 2 | 23 | 28 | 354 | Експлуатаційні | СРВ | всихання | 40 |  |
| 29 | 21 | 15,7 | - | - | - | 5Сз4Дз1Бп | 90 | 0,74 | 1 | 27 | 36 | 402 | Захисні | СРВ | всихання | 50 |  |
| 31 | 9 | 7,9 | - | - | - | 5Дз5Сз | 94 | 0,69 | 2 | 24 | 32 | 354 | Захисні | СРВ | всихання | 50 |  |
| 59 | 4 | 20,1 | - | - | - | 5Дз4Яз1Клп | 90 | 0,72 | 1 | 26 | 32 | 352 | Експлуатаційні | СРВ | всихання | 45 |  |
| 60 | 3 | 48,5 | 4 | 7,5 | 7,5 | 6Дз3Яз1Клг | 90 | 0,72 | 2 | 25 | 28 | 312 | Експлуатаційні | СРВ | всихання | 36 |  |